# Инструкция по установке SLS-программ.

1. В комплект программного обеспечения SLS входит диск CD с программой установки и электронный ключ USB. Каждый ключ имеет серийный номер и соответствует программе установки. Серийные номера записаны на ключе и на этикетке диска и должны совпадать. Дополнительно, по просьбе пользователя, программа установки может быть записана на носитель пользователя (например, флешку) или отправлена по электронной почте на адрес пользователя.
2. Для установки программы нужно вставить диск (или, если программа установки была скопирована на другой носитель, то перейти на него проводником) и выполнить программу установки. Это нужно делать ДО того как был воткнут ключ USB. При выполнении программа установки будет задавать вопросы о создании папок и иконок. Можно все подтверждать без изменений. Если будет запрос Windows о контроле учетных записей, то нужно разрешить установку. Если пользователь хочет изменить расположение установленных программ, то это можно сделать в процессе установки. Но нельзя делать установку в папку C:\Program Files\. После установки программы SLS будет автоматически установлен драйвер Guardant для USB. При этом будет запрос на вид операционной системы Windows (32 или 64 бит). Это можно посмотреть в «Панель управления, Система».
3. После завершения установки нужно воткнуть ключ USB в один из USB-портов. Для некоторых версий Windows могут появиться дополнительные вопросы, на которые нужно всегда отвечать положительно. Если все этапы пройдены, то на ключе USB загорится лампочка. После первой установки ключ можно при необходимости вынимать и вставлять (даже при включенном компьютере). Но программа SLS будет работать, только когда ключ воткнут. Примечание: ключ USB не является флеш-накопителем и на него ничего нельзя записать.
4. Программа готова к работе. Запускать ее можно через иконку, созданную на рабочем столе, или непосредственно из папки, куда была сделана установка. Если при запуске программы она тут же исчезает, не выдавая сообщений, то необходимо отключить DEP или внести программу в его исключения (Панель управления, Система, Дополнительные параметры системы, панель Дополнительно, Быстродействие, Параметры, Предотвращение выполнения данных).
5. Если нужно перенести программу SLS на другой компьютер, то на нем можно сделать установку (количество установок не ограничено). Если программы установки нет, то нужно скопировать всю папку (включая подпапки) на другой компьютер, а затем сделать установку драйвера Guardant. Для этого нужно зайти в папку DRV32 или DRV64 (в зависимости от версии Windows) и выполнить Setup.exe. После чего вставить ключ USB.
6. Если при запуске программы SLS выдается сообщение «Ключ Guardant не найден», а лампочка на ключе горит, то скорее всего серийный номер ключа не соответствует установленной программе. Серийный номер ключа можно узнать запустив программу GrdDiag.exe из папки с программой SLS. Если какой-то ключ найден, то нужно получить «Полный отчет», в котором указан Серийный номер.
7. Базой данных программы SLS является один файл с расширением DBX. Имя и его расположение на компьютере задаются пользователем. Его необходимо регулярно копировать любыми средствами. Не рекомендуется работать с базой данных, если она находится на флеш-накопителе. Туда ее можно только копировать.